**Газовый трехфазный генератор резервного электроснабжения **

**с воздушным охлаждением.**

**Модель REG SG10-380 (10,5 кВт)**

****

* **оригинальный двигатель SUBARU EH65D;**
* **синхронный генератор (Италия);**
* **электрический старт;**
* **выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;**
* **уникальная система смесеобразования;**
* **более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;**
* **температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;**
* **возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);**
* **надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;**
* **датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;**
* **разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);**
* **электростанция с пониженным уровнем шума для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.**

 **Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генератор** | **REG SG10-380** |
| **МЕТАН**. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,0/10,0 кВт |
| **ПРОПАН**. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 9,5/10,5 кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Фаза | 3 |
| Сила тока | 36 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес  | 130 кг |
| Габаритные размеры, мм | 850х640х680 |
| **Двигатель** |  |
| Модель | SUBSRU EH65D |
| Объем двигателя | 653 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя кВт/(r/min) | 13,6/3000 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,6 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 69 дБ |